------------------
PATCH TWS 4.3.1821
------------------

---------
Procedure
---------

Windows 32bits/64bits : double cliquer sur "install.bat"


Attention
---------
Après avoir téléchargé le fichier ZIP du patch, vérifier que Windows n'a pas bloqué le fichier avant de le dézipper. Faire un clic droit sur le fichier ZIP, puis Propréiés. Dans la fenêtre, si le bouton "Débloquer" apparaît en bas à droite de la fenêtre, cliquer dessus puis faire OK.


--------------------
Fixes & Enhancements
--------------------
PATCH 4.3.1821.110d
- ADD : GSuite : Nouveau connecteur Annuaire GSuite pour la synchronisation des contacts privés des utilisateurs
- ADD : VTIXML : Enregistrement des informations de transfert et de dévier sur les postes utilisateurs et puits d'appels
- UPD : Téléphonie : Gestion des actions de dévier et d'interception selon le type de supervision
- FIX : Serveur : Gestion des paramètres
- FIX : VTIXML : Gestion des actions doubles

PATCH 4.3.1821.105e
- FIX : Google Apps : MAJ Url OAuth2

PATCH 4.3.1821.103b
- ADD : Caller : Nouvelles fonctionnalités : Rappel programmé de contact indisponible - Main Libre Softphone - Refus d'appel Softphone - Notification d'appel sur ligne supervisée + FIX résolution de numéro
- FIX : Caller : Chat - Champ texte inaccessible.
- FIX : Addon : Softphone - Mise en attente OSV / Transfert sur sonnerie

PATCH 4.3.1821.83e
- FIX : Caller : Gestion de threads de développement

PATCH 4.3.1821.82c
- FIX : RULES : Utilisation et affichage des horaires des règles avancées

PATCH 4.3.1821.80e
- FIX : Caller : Dévier d'appel sur Softphone
- FIX : RULES : Combinaisons des filtres exclusifs pour un résultat global
- FIX : VTI-XML : Paramètre d'attente avant décroché automatique : m_waitBeforeAutoAnswer
- FIX : VTI-XML/CSTA : Système de reconnexion lors de longue déconnexion

PATCH 4.3.1821.67d
- FIX : CALLER / ADDON : Raccrocher depuis un casque Jabra en appel sortant en sonnerie
- FIX : ALERTER : Bouton "exe" dans un tag list
- FIX : RULES : Fin de lecture d'annonce lors d'un raccroché du correspondant

PATCH 4.3.1821.66e
- UPD : CALLER / ADDON : Complément Partage d'application point à point

PATCH 4.3.1821.65c
- UPD : CALLER / ADDON : Complément Vidéo point à point et Partage d'application

PATCH 4.3.1821.63b
- ADD : ALERTER : nouveau Bouton de type TWS permettant d'ouvrir une fenêtre TWS contenant une page HTML

PATCH 4.3.1821.61a
- ADD : Paramètre applicatif TWS Server : BypassForwardCodeForQueues, si rempli, le code est mis en préfixe du numéro lors du dévier.
- ADD : Caller : Information de multi-connexions - paramètres CheckMultiConnection et CanContinueMultiConnection
- FIX : Caller : Téléchargement du plugin
- FIX : VTIXML : Etat connecté du Softphone supervisé par le serveur et corrections d'erreur
- FIX : CSTA : Raccrocher du correspondant lors d'une conférence
- FIX : Rules : Requêtes JSON
- FIX : Generic : Redémarrage de services

PATCH 4.3.1821.59c
- ADD : Partage d'application avec les dimensions d'image source et ajout de scrollbar.
- FIX : Mise au premier plan de l'application sélection dans le partage d'application.

PATCH 4.3.1821.51b
- ADD : Possibilité d'exporter les journaux d'appels via des bibliothèques dynamiques

PATCH 4.3.1821.49d
- ADD : Ajout de la recherche par nom d'utilisateur pour les contacts dans les listes.
- ADD : Fonctionnalité MakeCallFromMobile en softphone
- UPD : Changement du mode d'affichage des fenêtres de conversation pour passer au premier plan
- FIX : MakeCallFromMobile : afficahge en tant réel du bouton si l'application TWS Mobile est lancée ou non.    
- FIX : Stabilisation video point à point.

PATCH 4.3.1821.45e
- ADD : VTIXML : Délai (paramètre TWS Server > WaitBeforeAutoAnswer en millisecond) avant le décrochage automatique d'un appel pioché dans un puits d'appel  

PATCH 4.3.1821.44e
- ADD : Softphone : Nouveau paramètre 'macaddr' dans SIP.ini :
		      .Si non présent -> Habituel - Poste SIP vu TWP Softphone pour MiVoice5000. Adresse MAC de la carte utilisée pour joindre le PBX.
		      .macaddr=first -> Poste SIP vu TWP Softphone pour MiVoice5000. Adresse MAC de la 1ere carte réseau.
		      .macaddr=no -> Poste SIP standard
- ADD : Softphone : Support d'application WebSocket

PATCH 4.3.1821.41c
- FIX : Caller : Activation du bouton d'enregistrement d'annonce vocale
- FIX : test du numéro de renvoi (accepte les +, ( ), messagerie vocal, renvoi simple, poste courant)


PATCH 4.3.1821.40a
- ADD : Webservices TWS_GetTopUserRuleState
- ADD : Ajout du paramètre DisplayAlertToCloseTWS permet d'afficher une popup lors de la fermeture de TWS Caller


PATCH 4.3.1821.37c
- UPD : Amélioration performances traces clientes

- FIX : Si un champ personnalisé n'a pas de label et que l'alerter est VIP : le contenu de l'alerter ne s'affiche pas
- FIX : correction du blocage de l'envoi DTMF 
- FIX : Alerter : Pas d'affichage si un champ privé n'a pas de label avec l'Alerter VIP
- FIX : Calendrier : Lotus : Lors d'une synchronisation, des utilisateurs sont supprimés


